Форма 3.6. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых

регулируемой организацией и их соответствии

установленным требованиям

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0,1 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 264 |
| - взвешенные вещества | 36 |
| - БПК5 | 36 |
| - аммоний-ион | 36 |
| - нитрит-анион | 36 |
| - фосфаты (по Р) | 36 |
| - нефтепродукты | 36 |
| - микробиология | 48 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 82 |
| - взвешенные вещества | 15 |
| - БПК5 | 3 |
| - аммоний-ион | 31 |
| - нитрит-анион | 3 |
| - фосфаты (по Р) | 30 |
| - нефтепродукты | 0 |
| - микробиология | 0 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 3 |